Приложение № 11

к Схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Чемальский район»

Администрация Чемальского района

ПАСПОРТ

рекламного места № 10

|  |
| --- |
| **Адрес рекламной конструкции:**Республика Алтай, Чемальский район, автомобильная дорога 84К-116 «Усть-Сема – Чемал - Куюс» км. 4+700 слева |
| **Тип рекламной конструкции:**Отдельно стоящая, двусторонняя рекламная конструкция |
| **Фотоматериалы** |
| **План размещения рекламной конструкции** |
| **Конструкция рекламной конструкции:**Рекламная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов:Фундамент – монолитная железобетонная плита размером 1000х1000х1000 мм.Стойка опорная - выполнена из двух металлических швеллеров с порошковымполимерным покрытием, каркас рекламной поверхности – сварная конструкция из металлических уголков размером 6000х3000мм;Габаритные размеры рекламной установки:высота – 3,0 м;ширина – 6,0 м; |
| **Технические и технологические характеристики:**Отдельно стоящая рекламная конструкция. Площадь информационного поля 36 кв.м. Двусторонний вариант, фундамент не выступает над уровнем земли. Рекламная конструкция размещена с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности «ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП II-23-81\*, СНиП 2.01.07-85, СНиП 3.03.-87, СНиП 12-03-2001. |