Приложение № 11

к Схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Чемальский район»

Администрация Чемальского района

ПАСПОРТ

рекламного места № 10

|  |
| --- |
| **Адрес рекламной конструкции:**  Республика Алтай, Чемальский район, автомобильная дорога 84К-116 «Усть-Сема – Чемал - Куюс» км. 4+700 слева |
| **Тип рекламной конструкции:**  Отдельно стоящая, двусторонняя рекламная конструкция |
| **Фотоматериалы** |
| **План размещения рекламной конструкции** |
| **Конструкция рекламной конструкции:**  Рекламная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов:  Фундамент – монолитная железобетонная плита размером 1000х1000х1000 мм.  Стойка опорная - выполнена из двух металлических швеллеров с порошковымполимерным покрытием, каркас рекламной поверхности – сварная конструкция из металлических уголков размером 6000х3000мм;  Габаритные размеры рекламной установки:  высота – 3,0 м;  ширина – 6,0 м; |
| **Технические и технологические характеристики:**  Отдельно стоящая рекламная конструкция. Площадь информационного поля 36 кв.м.  Двусторонний вариант, фундамент не выступает над уровнем земли.  Рекламная конструкция размещена с соблюдением требований безопасности размещения  рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности  «ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная  реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений.  Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»  (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП II-23-81\*, СНиП 2.01.07-85, СНиП 3.03.-87, СНиП 12-03-2001. |